ПРОЕКТ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КУМЫЛЖЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

       ________ №_______ 
Об утверждении    местных нормативов градостроительного проектирования  Кумылженского муниципального района Волгоградской области

Во исполнение  Представления  прокуратуры Кумылженского района  Волгоградской области от 12.05.2026г.  №7-45-2026 об устранении нарушений требований градостроительного законодательства, руководствуясь  ст.29.1,  29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом  комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД   "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области", Решением Кумылженской районной Думы Волгоградской области от 25.02.2016 N 25/128-РД   "Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Кумылженского муниципального района", Уставом Кумылженского муниципального района Волгоградской области, Кумылженская районная Дума
р е ш и л а:
 	1.Утвердить   местные нормативы градостроительного проектирования  Кумылженского муниципального района Волгоградской области в новой редакции   согласно приложению.
	2.Признать  утратившими силу решения Кумылженской районной Думы Волгоградской области: 
	 - от 31.10.2017г №47/262-РД «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Кумылженского муниципального района Волгоградской области»;
	- от 27.02.2019г №62/367-РД «О внесении изменений в решение Кумылженской районной Думы от 31.10.2017г №47/262-РД «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Кумылженского муниципального района Волгоградской области»;
	- от 29.07.2025г. №15/87-РД «О внесении изменений в решение Кумылженской районной Думы от 31.10.2017г №47/262-РД «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Кумылженского муниципального района Волгоградской области».
	3.Администрации Кумылженского муниципального района обеспечить размещение актуальной редакции местных нормативов градостроительного проектирования Кумылженского муниципального района Волгоградской области, подготовленной в соответствии с данным решением, в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в течение пяти дней с даты утверждения данных нормативов. 
	  4. Настоящее решение подлежит обнародованию на официальном сайте администрации Кумылженского муниципального района http://kumadmin.ru (регистрация в качестве сетевого издания: ЭЛ № ФС 77-84846 от 03.03.2023) в сети Интернет  и на 
информационных стендах в МКУК  «Кумылженская межпоселенческая центральная библиотека им. Ю.В. Сергеева» и здании администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области.


Глава Кумылженского
муниципального района                                                            В.В. Денисов

Председатель Кумылженской 
районной Думы                                                                          Н.В. Тыщенко







































Приложение
к решению Кумылженской
 районной Думы
от ____________________№_____. 
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Проект местных нормативов градостроительного проектирования Кумылженского муниципального района Волгоградской области (далее МНГП) разработан ООО «Проектно-изыскательский институт ВолгаГражданПроект» в соответствии с требованиями федерального законодательства (ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»); регионального законодательства (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области»), местных нормативно-правовых актов (Прогноз социально-экономического развития Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, муниципальные программы Кумылженского муниципального района Волгоградской области).
Согласно п. 26, ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее также ГрК РФ), -  нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4.1 статьи 29.2 ГрК РФ, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
МНГП Кумылженского муниципального района Волгоградской области – нормативно-правовой акт, устанавливающий совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Кумылженского муниципального района, относящимися к областям, указанным в п.1 ч. 3 ст. 19 ГрК РФ, иными объектами местного значения Кумылженского муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кумылженского муниципального района в соответствии с п. 3 ст. 29.2 ГрК РФ.
Согласно п. 5 ст. 29.2 ГрК РФ, нормативы градостроительного проектирования включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4.1 ст. 29.2 ГрК РФ, населения муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования);
2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;
3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.
МНГП разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом административного статуса Кумылженского муниципального района, социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования, стратегии и программ комплексного социально-экономического развития Кумылженского муниципального района, предложений органов местного самоуправления.
Кумылженский муниципальный район находится на северо-западе Волгоградской области, в междуречье рек Хопра и Кумылги, Медведицы и Дона. Он граничит с Ростовской областью и с Алексеевским, Михайловским, Серафимовичским районами. Административным центром района является станица Кумылженская, основанная в 1613 году.
Площадь территории района — 2977 кв. км (2,6 % территории области).
В Кумылженском муниципальном районе выделяются 9 муниципальных образований со статусом сельских поселений, на территории которых расположено 78 населенных пунктов:

	№
	Муниципальное
образование
	Административный
центр
	Количество
населённых
пунктов
	Население на 01.10.2025,
чел.
	Площадь,
кв. км

	1
	Белогорское сельское поселение
	хутор Белогорский
	2
	557
	121.61

	2
	Букановское сельское поселение
	станица Букановская
	9
	716
	336.79

	3
	Глазуновское сельское поселение
	станица Глазуновская
	3
	1767
	240.42

	4
	Краснянское сельское поселение
	хутор Краснянский
	9
	1008
	399.35

	5
	Кумылженское сельское поселение
	станица Кумылженская
	18
	8383
	632.07

	6
	Поповское сельское поселение
	хутор Попов
	9
	1020
	299.15

	7
	Слащёвское сельское поселение
	станица Слащёвская
	13
	1453
	391.38

	8
	Суляевское сельское поселение
	хутор Суляевский
	11
	1518
	299.35

	9
	Шакинское сельское поселение
	хутор Шакин
	4
	616
	237.63



Общая численность населения района на 01.10.2025 составляет 17038 человек.
Климат Кумылженского района Волгоградской области — континентальный, с ярко выраженными сезонами и признаками засушливости. По классификации Кёппена он относится к типу Dfa (влажный континентальный климат с жарким летом) Самый холодный месяц — январь со средней температурой около -6 °C (возможны понижения до -39 °C). Июль — самый тёплый месяц, средняя температура составляет около +23,7 °C (с максимумами до +40 °C). Среднегодовая температура воздуха — примерно +8,8 °C. Годовое количество осадков составляет около 515 мм. Основная их часть выпадает в тёплый период года (с апреля по октябрь). Минимум осадков приходится на август. Летом дожди часто ливневые и кратковременные. В очень засушливые годы осадков может выпадать на 55–65% меньше нормы, а во влажные — на 20–40% больше. Большую часть года преобладают юго-восточные ветры, которые в тёплый период часто сопровождаются суховеями. Сильные ветры (более 15 м/с) дуют 20–30 дней в году. Безморозный период в среднем длится около 159 суток (от 133 до 191 суток). Вегетационный период (когда температура устойчиво выше +10 °C) продолжается до 200 дней. Для района характерны засухи, весенние заморозки, а также паводки во время весеннего таяния снега.
Нa территории района создан «Природный парк «Нижнехоперский», расположены заказники – «Кумылженский» и «Шемякинский».
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Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Кумылженского муниципального района и максимально допустимого уровня их территориальной доступности установлены с учетом Прогноза социально-экономического развития Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, муниципальных программ Кумылженского муниципального района Волгоградской области.

	№
	Код
	Область нормиро-вания
	Вид объектов
	Перечень объектов
	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения
	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения
	Значение показателя
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	Обеспеченность
	Доступность
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	90 200
100
100
000
	Автомо-
бильная
дорога
местного
значения
	
	
	
	
	
	
	

	
	90 200
100
110
000
	
	Автомобиль-ная дорога
местного
значения
	
	
	
	
	
	

	1
	90 200
100
111
000
	
	
	Автомобиль-
ные дороги
местного
значения вне
границ
населенных
пунктов в
границах
муниципального района, в том числе транспортные
развязки в
разных уровнях,
мосты, путепроводы,
являющиеся
их технологичес-
кой частью
	Плотность
км./кв. км
	Не
устанавливается
	0,0105
	Не
устанавливается
	

	
	90 200
100
200
000
	Защита
террито-
рий от
чрезвы-
чайных
ситуаций
природ-
ного и
техноген-
ного
характера
	
	
	
	
	
	
	

	
	90 200
100
220
000
	
	Объект
гражданской
обороны
	
	
	
	
	
	

	2
	90 200
100
221
000
	
	
	Убежища (в том числе объекты двойного назначения), противорадиационные укрытия (заглубленные помещения, приспособлен-ные для укрытия населения, сооружения подземного пространства)
	Обеспеченность, % от общей численности населения
	Пешеходная 
доступность, м
	100
	территории, отнесенные 
к особой группе 
по гражданской обороне - 500
	При подвозе
укрываемых
автомобиль-
ным транспортом
минимально
допустимая
доступность
для укрываемых
в противорадиацион-ных укрытиях может быть увеличена до 20 км

	
	
	
	
	
	
	
	
	иные территории - 1000
	

	
	90 200
100
230
000
	
	Объект
защиты от
опасных
геологичес-ких процессов
и природных
явлений
	
	
	
	
	
	

	3
	90 200
100
231
000
	
	
	Гидротехничес-кие сооружения
	Обеспеченность, %
	Не
устанавливается
	100
	Не
устанавливается
	

	
	90 200
100
240
000
	
	Иной вид -
комплекс
зданий, здание
аварийно-
спасатель-
ных служб
и (или)
аварийно-
спасатель-
ных форми-рований
	
	
	
	
	
	

	4
	90 200
100
241
000
	
	
	Иной объект - 
Комплекс зданий, здание аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
	Кол-во объектов на МР
	Не
устанавливается
	1
	Не
устанавливается
	

	
	90 200
100
300
000
	Образование
	
	
	
	
	
	
	

	
	90 200
100
310
000
	
	Объект
общего
среднего и
дошкольного
образования
	
	
	
	
	
	

	5
	90 200
100
311
000
	
	
	Комплекс зданий, здание дошкольной образовательной организации 
(детский сад)
	Кол-во мест 
на 100 детей 
в возрасте 
от 0 до 7 лет
	Пешеходная
доступность, м
	42
	1000
	

	
	90 200
100
320
000
	
	Объект
общеобра-
зовательной
организации
начального
и основного
образования
	
	
	
	
	
	

	6
	90 200
100
321
000
	
	
	Комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производствен-ного назначения) общеобразова-тельной организации (школа, гимназия, лицей)
	Кол-во мест 
на 100 детей 
в возрасте 
от 7 до 18 лет
	Пешеходная
доступность, м
	42
	1000
	

	
	
	
	
	
	
	Транспортная доступность, мин.
	
	1-4 класс – 15;
5-11 класс – 30
	Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.
Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

	
	90 200
100
330
000
	
	Объект
дополнитель-ного
образования детей
	
	
	
	
	
	

	7
	90 200
100
331
000
	
	
	Комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производствен-ного назначения) образовательной организации дополнительного образования
	Кол-во мест 
на 100 детей 
в возрасте 
от 5 до 18 лет
	Пешеходная
доступность, м
	78,8, в том числе:
на базе общеобразовательных
организаций – 68,3;
на базе образовательных организаций (за
исключением общеобразовательных
организаций) – 10,5
	1500
	

	
	
	
	
	
	
	Транспортная доступность, мин.
	
	30
	

	
	90 200 100 340 000
	
	Иной вид – 
Объект
организации отдыха детей в каникуляр-
ное время 
	
	
	
	
	
	

	8
	90 200 100 341 000
	
	
	Иной объект - 
Детский лагерь (на базе образовательных организаций)
	Кол-во мест 
на 100 детей 
в возрасте 
от 7 до 16 лет
	Пешеходная
доступность, м
	60
	1000
	

	
	90 200
100
500
000
	Физическая
культура
и массовый
спорт
	
	
	
	
	
	
	

	
	90 200
100
540
000
	
	Спортивный зал для
круглого-
дичных
занятий
физкультурой и массовым
спортом
	
	
	
	
	
	

	9
	90 200
100
541
000
	
	
	Спортивный зал, в том числе общего пользования, общей площадью не менее 540 кв. м
	Кол-во объектов 
на 7000 чел.
	Транспортная доступность, мин.
	1
	30
	Категория
муниципа-
льного
образования1 – 3;
Категория спортивного сооружения2 – C, F

	
	90 200
100
570
000
	
	Иной вид -
спортивно-
зрелищное
сооружение, в том числе с
искусствен-ным льдом
(стадион,
каток), общей
площадью
менее 
3000 кв. м
	
	
	
	
	
	

	10
	90 200
100
571
000
	
	
	Иной объект -
спортивно-
зрелищное
сооружение, в
том числе с
искусствен-
ным льдом
(стадион,
каток), общей
площадью
менее
3000 кв. м.
	Кол-во объектов 
на МР
	Транспортная доступность, мин.
	1
	60
	Категория
муниципа-
льного
образования1 – 3;
Категория спортивного сооружения2 – C, F

	
	90 200
100
570
000
	
	Иной вид – Физкультур-но-оздоро-вительный комплекс общей площадью 3000 кв. м и более
	
	
	
	
	
	

	11
	90 200
100
571
000
	
	
	Иной объект- Физкультурно-оздоровитель-ный комплекс общей площадью 3000 кв. м и более
	Кол-во объектов 
на МР
	Транспортная доступность, мин.
	1
	60
	Категория
муниципа-
льного
образования1 – 3;
Категория спортивного сооружения2 – C, F

	
	90 200
100
600
000
	Электро-
и газо-снабжение
поселения
	
	
	
	
	
	
	

	
	90 200
100
610
000
	
	Объект
электро-снабжения
населения
	
	
	
	
	
	

	12
	90 200
100
611
000
	
	
	Линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно
	Объем
электро-потребления, кВт*ч/год на 
1 чел.
	Не
устанавливается
	997,5
	Не
устанавливается
	Итоговые объемы ресурсов согласовы-ваются с ресурсо-снабжающими компаниями в целях корректировки потребности с учетом местных индивидуальных особенностей территории

	13
	90 200
100
611
000
	
	
	Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно
	Объем
электро-
потребления, кВт*ч/год на 
1 чел.
	Не
устанавливается
	997,5
	Не
устанавливается
	

	
	90 200
100
620
000
	
	Объект
газо-снабжения
	
	
	
	
	
	

	14
	90 200
100
621
000
	
	
	Газораспре-делительные станции, полностью расположенные на территории МР
	Объем газо-потребления, 
куб. м/год 
на 1 квартиру
	Не
устанавливается
	210
	Не
устанавливается
	Итоговые объемы ресурсов согласо-вываются с ресурсо-снабжающими компаниями в целях корректировки потребности с учетом местных индивидуальных особенностей территории

	15
	90 200
100
621
000
	
	
	Газопроводы в границах МР, предназначен-ные для транспортировки природного газа
	Объем газо-потребления, 
куб. м/год 
на 1 квартиру
	Не
устанавливается
	210
	Не
устанавливается
	

	
	90 200
100
800
000
	Обработка,
утилиза-
ция, обезвре-
живание,
размеще-
ние
ТКО
	
	
	
	
	
	
	

	
	90 200
100
810
000
	
	Объект
сбора
ТКО
	
	
	
	
	
	

	16
	90 200
100
811
000
	
	
	Места
(площадки)
накопления
ТКО
	кг/в месяц 
на 1 чел.
	Транспортная доступность, км
	17,42
	50
	

	
	90 200
101
000
000
	Культура
	
	
	
	
	
	
	Распределение объектов по принадлежности муниципальному району, сельскому поселению осуществляется в рамках реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом Федерального закона от 20.03.2025 
№ 33-ФЗ

	
	90 200
101
010
000
	
	Объект
библиотеч-
ного обслужи-вания
населения
	
	
	
	
	
	Рекомендуется обеспечить доступ 
путем размещения точек доступа к полнотекстовым информационным ресурсам независимо от количества жителей в населенных пунктах.
В сельских населенных пунктах независимо от количества жителей рекомендуется использовать библиотечные пункты, нестационар-ные комплексы библиотечного обслуживания населения с применением библиомобилей, библиобусов и мобильных комплексов информационно-библиотечного обслуживания (КИБО)

	17
	90 200
101
021
000
	
	
	Общедоступная 
библиотека/
Общедоступная 
библиотека с детским отделением/
Филиал 
общедоступных 
библиотек с детским отделением/
Межпоселенчес-кая библиотека
	Кол-во объектов 
на населенный пункт
	Не
устанавливается
	1
	Не
устанавливается
	

	
	90 200
101
011
000
	
	
	Детская библиотека
	Кол-во объектов на МР
	Не
устанавливается
	1
	Не
устанавливается
	

	
	90 200
101
020
000
	
	Музей
	
	
	
	
	
	

	18
	90 200
101
021
000
	
	
	Краеведческий музей
	Кол-во объектов на МР
	Не
устанавливается
	1
	Не
устанавливается
	

	
	90 200
101
060
000
	
	Объект
клубного
типа
	
	
	
	
	
	

	19
	90 200
101
061
000
	
	
	Учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества/
дворец культуры/
дом культуры/
дом народов/
центр культур-ного развития/
передвижной многофункцио-нальный культурный центр/другой тип культурно-досуговых учреждений)
	Кол-во объектов 
на населенный пункт 

	Не
устанавливается
	1
	Не
устанавливается
	Объект располагается в населенных пунктах с численностью населения более  100 чел.

	
	90 200
101
100
000
	Туризм и
отдых,
массовый
отдых
населения
	
	
	
	
	
	
	

	
	90 200
101
130
000
	
	Объект
развития и
поддержки
туризма
	
	
	
	
	
	

	20
	90 200
101
131
000
	
	
	Гостиницы (или аналогичные средства размещения)
	Кол-во объектов на МР
	Транспортная доступность, мин.
	1
	60
	

	
	90 200
101
200
000
	Пассажир-ский
автомо-
бильный
транспорт
	
	
	
	
	
	
	

	
	90 200 101 220 000
	
	Автовокзал межрегио-нального и местного сообщения
	
	
	
	
	
	

	21
	90 200 101 221 000
	
	
	Автомобильная станция
	Кол-во объектов на МР
 при пассажиро-обороте 
от 250 до 1000 чел. в сутки
	Транспортная доступность, мин.
	1
	60
	

	
	90 200
101
400
000
	Иная
область -
Объекты 
в области
услуг
связи,
общест-
венного
питания,
торговли
и бытового
обслужи-
вания
	
	
	
	
	
	
	

	
	90 200
101
410
000
	
	Иной
объект -
Объекты в
области
услуг связи,
обществен-ного питания,
торговли и
бытового
обслужи-вания
	
	
	
	
	
	

	22
	90 200
101
411
000
	
	
	Иной объект -
Рынки
сельскохозяй-
ственной
продукции
	Кол-во объектов на МР
	Транспортная доступность, мин.
	1
	45
	

	23
	90 200
101
411
000
	
	
	Аптека (аптечный пункт)
	Кол-во объектов 
на 6262 чел.
	Транспортная доступность, мин.
	1
	30
	

	
	90 200
101
400
000
	Иная
область -
Отдельно-стоящее здание (помеще-ние) для работы участко-вого упол-номочен-ного полиции в сельском поселении
	
	
	
	
	
	
	

	
	90 200
101
410
000
	
	Иной вид -
Отдельно
стоящее
здание (помеще-
ние) для работы
участкового уполномо-
ченного
полиции
	
	
	
	
	
	

	24
	90 200
101
411
000
	
	
	Иной объект -
Отдельно стоящее
Здание (помещение)
для работы
участкового
уполномочен-
ного полиции
	Кол-во объектов 
на 1000-2800 чел.
	Транспортная доступность, км
	1
	7,5
	

	
	90 200
101
400
000
	Иная область – Формиро-вание и содержа-ние архивных фондов 
	
	
	
	
	
	
	

	
	90 200
101
410
000
	
	Иной вид -
Объект формирова-ния и содержания архивных фондов
	
	
	
	
	
	

	25
	90 200
101
411
000
	
	
	Муниципальный архив
	Кол-во объектов на МР
	Транспортная доступность, мин.
	1
	60
	



1. Категория муниципального района устанавливается согласно Приказу Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» исходя из его численности:
· Категория 1 – от 50 до 500 человек;
· Категория 2 – свыше 500 до 5 000 человек;
· Категория 3 – свыше 5 000 до 30 000 человек;
· Категория 4 – свыше 30 000 человек;
2. Категорирование спортивных сооружений согласно Приказу Министерства спорта РФ от 25.09.2020 № 718 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства, отдыха и трудовой деятельности граждан в организациях различных форм собственности»:
· категория А - спортивные сооружения для международных соревнований;
· категория В - тренировочные сооружения для профессионального спорта высших достижений;
· категория С - спортивные и развлекательные сооружения в черте населенного пункта;
· категория D - спортивные и развлекательные сооружения за границами населенного пункта и в лесопарковой зонах;
· категория Е - спортивные и развлекательные сооружения в туристических центрах;
· категория F - сооружения для соревнований и тренировок по специализированным видам спорта;


[bookmark: _Toc47964067][bookmark: _Toc47969355][bookmark: _Toc48126960][bookmark: _Toc80750377][bookmark: _Toc97206672][bookmark: _Toc115430374][bookmark: _Toc236744333]Приложение А
к основной части Местных нормативов 
градостроительного проектирования 
Кумылженского муниципального района

Перечень используемых сокращений и обозначений
В проекте МНГП Кумылженского муниципального района применяются следующие сокращения и обозначения:
ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации
Минобрнауки России – Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Минэкономразвития – Министерство экономического развития
МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования 
МР – муниципальный район
ОМСУ – органы местного самоуправления
РНГП ВО – региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области
РФ – Российская Федерация
СП – свод правил по проектированию и строительству
в т.ч. – в том числе
кв. км – квадратный километр
кв. м /чел. – квадратных метров на 1 человека
кВт*ч/год – киловатт-час в год
км – километр
кол-во – количество
куб. м – кубический метр
куб. м/год – кубические метры в год
куб. м/сут. – кубические метры в сутки
м - метр
мин. – минут
п. – пункт
ред. – редакция
св. – свыше
ст. - статья
табл. – таблица 
тыс. – тысяча
тыс. чел. – тысяч человек
чел. – человек
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к основной части Местных нормативов 
градостроительного проектирования 
Кумылженского муниципального района

Термины и определения
В проекте МНГП Кумылженского муниципального района применяются следующие термины с соответствующими определениями:
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ И УСЛУГАМИ – совокупность количественных показателей по видам нормируемых объектов и услуг, характеризующая обеспеченность населения определенной части территории (квартал, микрорайон, населенный пункт, муниципальный район) объектами и услугами социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, объектами благоустройства, иными объектами и услугами. Показатели обеспеченности рассчитываются путем определения доли в мощности объектов (вместимость, емкость, пропускная способность) или в объеме услуг, приходящейся на одного жителя или представителя определенной возрастной, социальной, профессиональной группы либо на определенное число (сто, тысячу и т.д.) жителей или представителей указанных групп. В расчет принимаются объекты, расположенные в границах территории, для которой определяется обеспеченность, а также на прилегающей территории в пределах, как правило, установленной нормативами максимальной доступности.
ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских и муниципальных округов (п.20 ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения
ПЕШЕХОДНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТА – вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости передвижения без использования транспортных средств в условиях стандартной для местности погоды лицом с нормальными физическими возможностями. Для целей МНГП Кумылженского муниципального района средняя скорость передвижения пешехода принимается равной 5 км/час.
РАДИУС ДОСТУПНОСТИ – определяется как кратчайшее расстояние от границы участка размещения объекта обслуживания до жилого дома, измеряемое по воздушной прямой.
СЕТИ ИНЖЕНЕРНЫЕ – комплекс коммуникаций, обслуживающих технологические процессы или входящие в различные системы инженерного оборудования населенных пунктов, обеспечивающие жизнедеятельность потребителей: населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, необходимых для бытовой, досуговой деятельности людей, их развития и поддержания здоровья: объекты образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физкультуры и спорта, торговли и услуг, гостиницы
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН - деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТА – показатель, характеризующий взаимное расположение объекта предоставления услуг и места жительства (жилого дома) потребителя услуг. Территориальная доступность принимается равной или затратам времени (минуты, часы) на путь от дома до объекта (временная доступность), или расстоянию (м, км) между этими объектами (пространственная доступность).
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТА – вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости движения по территории с использованием транспортных средств, осуществляемого по объектам улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильным дорогам общего пользования. Средняя скорость движения транспорта принимается с учетом нормативных ограничений, загруженности и качественного состояния автомобильных дорог.
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – комплекс объектов и сооружений, обеспечивающих потребности физических лиц, юридических лиц и государства в пассажирских и грузовых транспортных перевозках.
[bookmark: _Toc107411347][bookmark: _Toc115429945][bookmark: _Toc236034673][bookmark: _Toc236744335]II МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ЗНАЧЕНИЙ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ

Области нормирования и перечень объектов местного значения приняты согласно Таблице I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД), п.1 ст. 6 Закона Волгоградской области от 07.06.2018 № 72-ОД «О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области».

[bookmark: _Toc236034674][bookmark: _Toc236744336]Обоснование применения поправочного коэффициента
Согласно принятой дифференциации в РНГП ВО, Кумылженский муниципальный район относится к Группе 3, Зоне 8. При расчете значения показателя обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности для населения Кумылженского муниципального района к базовому показателю обеспеченности применяется совокупный поправочный коэффициент, Кпмзрп = 1,05 (согласно Таблице 2 Приложения 1 к основной части РНГП ВО).

Совокупный поправочный коэффициент "Кпмзрп" определяется по формуле:

Кпмзрп = Кпр × Кт × Ксп, где

Кпмзрп - коэффициент предельного минимального значения расчетного показателя;
Кпр - коэффициент пространственного развития территории;
Кт - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований;
Ксп - коэффициент специализации муниципальных образований.

Согласно принятой дифференциации в РНГП ВО, для Кумылженского муниципального района приняты коэффициенты:
Кпр – для районов 3 группы (зона с низким уровнем урбанизированности), согласно таблице II.3.1.1. РНГП ВО;
Ксп – для Западной зоны (житница Волгоградской области, узнаваемый центр традиционной крестьянской жизни и культуры донского казачества), согласно таблице II.3.1.2 РНГП ВО;
Кт – складывается из совокупности особенностей территории, а именно: плотность населения района, плотность населенных пунктов района, заселенность территории района, климатические условия, природно-ландшафтные характеристики.  Принят согласно таблице II.3.2.8 РНГП ВО.


[bookmark: _Toc236034675][bookmark: _Toc236744337]Обоснование значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Таблица 1
	Код
	Перечень объектов
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Обоснование расчетного показателя

	90
200
100
100
000
	Автомобильная 
дорога местного значения

	90
200
100
111
000
	Автомобильные дороги
Местного значения вне
границ населенных пунктов в
границах муниципального района, в том числе транспортные развязки в
разных уровнях, мосты, путепроводы, являющиеся
их технологической частью
	Уровень обеспеченности,
Плотность, км/кв. км
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента Кпзрс = 1,05 (согласно Таблице 2 Приложения 1 к основной части РНГП ВО), применяемого для Кумылженского муниципального района:
0,01 х 1,05 = 0,0105 км/кв. км

	90 
200
100
200
000
	Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	90 
200
100
221
000
	Убежища (в том числе объекты двойного назначения), противорадиационные укрытия (заглубленные помещения, приспособленные для укрытия населения, сооружения подземного пространства)
	Уровень обеспеченности, 
% от общей численности населения
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	
	
	Пешеходная доступность, м
	Устанавливается с учетом Таблицы I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) и особенности системы расселения на территории Кумылженского муниципального района

	
	
	Транспортная доступность, км.
	

	90
200
100
231
000
	Гидротехнические сооружения
	Уровень обеспеченности, 
% 
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	90
200
100
241
000
	Комплекс зданий, здание аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
	Уровень обеспеченности,
Кол-во объектов 
на МР
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	90 200
100
300
000
	Образование

	90 200
100
311
000
	Комплекс зданий, здание дошкольной образовательной организации 
(детский сад)
	Уровень обеспеченности,
Кол-во мест на 100 детей в возрасте 
от 0 до 7 лет
	Устанавливается в соответствии с Письмом Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 с учетом совокупного поправочного коэффициента Кпзрс = 1,05 (согласно Таблице 2 Приложения 1 к основной части РНГП ВО (приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 
№ 115-ОД)), применяемого для Кумылженского муниципального района:
40 х 1,05 = 42 места

	
	
	Пешеходная доступность, м
	Устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2026

	90 200
100
321
000
	Комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) общеобразовательной организации (школа, гимназия, лицей)
	Уровень обеспеченности,
Кол-во мест на 100 детей в возрасте 
от 7 до 18 лет
	Устанавливается в соответствии с Письмом Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 с учетом совокупного поправочного коэффициента Кпзрс = 1,05 (согласно Таблице 2 Приложения 1 к основной части РНГП ВО (приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 
№ 115-ОД)), применяемого для Кумылженского муниципального района:
40 х 1,05 = 42 места

	
	
	Пешеходная доступность, м
	Устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2026

	
	
	Транспортная доступность, мин.
	Устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2026

	90 200
100
331
000
	Комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) образовательной организации дополнительного образования
	Уровень обеспеченности,
Кол-во мест на 100 детей в возрасте 
от 5 до 18 лет
	Устанавливается в соответствии с Письмом Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 с учетом совокупного поправочного коэффициента Кпзрс = 1,05 (согласно Таблице 2 Приложения 1 к основной части РНГП ВО (приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 
№ 115-ОД)), применяемого для Кумылженского муниципального района:
Общее кол-во: 75 х 1,05 = 78,8 мест
В том числе
на базе общеобразовательных организаций: 65 х 1,05 = 68,3 мест
на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций): 10 х 1,05 = 10,5 мест

	
	
	Пешеходная доступность, м
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	
	
	Транспортная доступность, мин.
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	90 200 100 341 000
	Организация отдыха детей в каникулярное время (на базе образовательных организаций)
	Уровень обеспеченности,
Кол-во мест на 100 детей в возрасте 
от 7 до 16 лет
	Устанавливается исходя из фактической потребности в организации мест отдыха детей в каникулярное время по данным Отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области, с учетом сложившейся демографической ситуации и ее перспективной динамики

	
	
	Пешеходная доступность, м
	Устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2026

	90 200
100
500
000
	Физическая культура и массовый спорт

	90 200
100
541
000
	Спортивный зал, в том числе общего пользования, общей площадью не менее 540 квадратных метров

	Уровень обеспеченности,
Кол-во объектов на 7000 чел.
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	
	
	Транспортная доступность, мин.
	Устанавливается с учетом Таблицы I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) и особенности системы расселения на территории Кумылженского муниципального района

	90 200
100
571
000
	Спортивно-зрелищное сооружение, в том числе с искусственным льдом (стадион, каток), общей площадью менее 3000 квадратных метров
	Уровень обеспеченности,
Кол-во объектов на МР
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	
	
	Транспортная доступность, мин.
	Устанавливается с учетом Таблицы I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) и особенности системы расселения на территории Кумылженского муниципального района

	90 200
100
571
000
	Физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 3000 кв. м и более
	Уровень обеспеченности,
Кол-во объектов на МР
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	
	
	Транспортная доступность, мин.
	Устанавливается с учетом Таблицы I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) и особенности системы расселения на территории Кумылженского муниципального района

	90 200
100
600
000
	Электро- и газоснабжение поселения

	90 200
100
611
000
	Линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно
	Уровень обеспеченности,
Объем электропотребления,
кВт*ч/год на 1 чел.
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента Кпзрс = 1,05 (согласно Таблице 2 Приложения 1 к основной части РНГП ВО), применяемого для Кумылженского муниципального района:
950 х 1,05 = 997,5 кВт*ч/год

	90 200
100
611
000
	Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно
	Уровень обеспеченности,
Объем электропотребления,
кВт*ч/год на 1 чел
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента Кпзрс = 1,05 (согласно Таблице 2 Приложения 1 к основной части РНГП ВО), применяемого для Кумылженского муниципального района:
950 х 1,05 = 997,5 кВт*ч/год

	90 200
100
621
000
	Газораспределительные станции, полностью расположенные на территории МР
	Уровень обеспеченности,
Объем газопотребления,
куб. м/год на 1 квартиру
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента Кпзрс = 1,05 (согласно Таблице 2 Приложения 1 к основной части РНГП ВО), применяемого для Кумылженского муниципального района:
200 х 1,05 = 210 куб. м/год

	90 200
100
621
000
	Газопроводы в границах МР, предназначенные для транспортировки природного газа
	Уровень обеспеченности,
Объем газопотребления,
куб. м/год на 1 квартиру
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента Кпзрс = 1,05 (согласно Таблице 2 Приложения 1 к основной части РНГП ВО), применяемого для Кумылженского муниципального района:
200 х 1,05 = 210 куб. м/год

	90 200
100
800
000
	Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение ТКО

	90 200
100
811
000
	Места (площадки) накопления ТКО
	Уровень обеспеченности,
кг/в месяц на 1 чел.
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента Кпзрс = 1,05 (согласно Таблице 2 Приложения 1 к основной части РНГП ВО), применяемого для Кумылженского муниципального района:
16,59 х 1,05 = 17,42 кг/в месяц

	
	
	Транспортная доступность, мин.
	Устанавливается в соответствии с фактическим размещением полигона ТКО на территории Кумылженского муниципального района (расстояние от наиболее удаленного населенного пункта)

	90 200
101
000
000
	Культура

	90 200
101
021
000
	Общедоступная библиотека/
Общедоступная библиотека с детским отделением/
Филиал общедоступных библиотек с детским отделением/
Межпоселенческая библиотека
	Уровень обеспеченности,
Кол-во объектов 
на населенный пункт
	Устанавливается в соответствии табл. 1 распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»

	90 200
101
011
000
	Детская библиотека
	Уровень обеспеченности,
Кол-во объектов на МР
	Устанавливается в соответствии табл. 1 распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»

	90 200
101
021
000
	Краеведческий музей
	Уровень обеспеченности,
Кол-во объектов на МР
	Устанавливается в соответствии табл. 2 распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»

	90 200
101
061
000
	Учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых учреждений)
	Уровень обеспеченности,
Кол-во объектов 
на населенный пункт с численностью населения от 100 чел.
	Устанавливается в соответствии табл. 6 распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»

	90 200
101
100
000
	Туризм и отдых, массовый отдых населения

	90 200
101
131
000
	Гостиницы (или аналогичные средства размещения)
	Уровень обеспеченности, 
Кол-во объектов на МР
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	
	
	Транспортная доступность, мин.
	Устанавливается с учетом Таблицы I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) и особенности системы расселения на территории Кумылженского муниципального района

	90 200
101
200
000
	Пассажирский автомобильный транспорт

	90 200 101 221 000
	Автомобильная станция
	Уровень обеспеченности,
Кол-во объектов на МР
при пассажирообороте 
от 250 до 1000 чел. в сутки
	Устанавливается на основании направлений, заданных документами стратегического и социально-экономического планирования области, с учетом наличия существующих объектов в соответствии п. 2 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1586

	
	
	Транспортная доступность, мин.
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	90 200
101
400
000
	Объекты в области услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

	90 200
101
411
000
	Рынки сельскохозяйственной продукции
	Уровень обеспеченности,
Кол-во объектов на МР
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	
	
	Транспортная доступность, мин.
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) и особенности системы расселения на территории Кумылженского муниципального района

	90 200
101
411
000
	Аптека (аптечный пункт)
	[bookmark: _GoBack]Уровень обеспеченности,
Кол-во объектов на 6262 чел.
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	
	
	Транспортная доступность, мин.
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) и особенности системы расселения на территории Кумылженского муниципального района

	90 200
101
400
000
	Отдельно стоящее здание (помещение) для работы участкового уполномоченного полиции в сельском поселении

	90 200
101
411
000
	Отдельно стоящее здание (помещение) для работы участкового уполномоченного полиции в сельском поселении
	Уровень обеспеченности, 
Кол-во объектов на 1000-2800 чел.
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	
	
	Транспортная доступность, км.
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	90 200
101
400
000
	Формирование и содержание архивных фондов

	90 200
101
411
000
	Муниципальный архив
	Уровень обеспеченности,
Кол-во объектов на МР
	Устанавливается по согласованию с Администрацией Кумылженского муниципального района в соответствии с Приложением 3 к Приказу Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71

	
	
	Транспортная доступность, мин.
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) и особенности системы расселения на территории Кумылженского муниципального района




[bookmark: _Toc115430342][bookmark: _Toc236036686][bookmark: _Toc236744338]III ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Местные нормативы градостроительного проектирования Кумылженского муниципального района (далее – МНГП) входят в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Кумылженского муниципального района.
МНГП устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Кумылженского муниципального района, независимо от их организационно-правовой формы.
МНГП распространяются на планировку, застройку и реконструкцию территорий Кумылженского муниципального района.
МНГП не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламентах, и разрабатываются с учетом этих документов.
На особо охраняемых природных территориях МНГП применяются в части, не противоречащей законодательству в области охраны особо охраняемых природных территорий.
На территориях природных и озелененных территорий МНГП применяются в части, не противоречащей режимам охраны и использования указанных территорий, установленным законодательством в области охраны и использования природных и озелененных территорий.
На территориях зон с особыми условиями использования территорий МНГП применяются в части, не противоречащей требованиям федерального законодательства и законодательства Волгоградской области, в соответствии с которыми установлены зоны с особыми условиями использования территорий.
МНГП не устанавливают расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, не предусмотренными частями 3 и 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и значения расчетных показателей максимального допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кумылженского муниципального района. Количество, мощность, размещение указанных объектов и иные вопросы определяются в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации и Волгоградской области.
При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
МНГП используются для принятия решений органами местного самоуправления при формировании социально-экономической и градостроительной политики Кумылженского муниципального района, должностными лицами при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности на территории Кумылженского муниципального района, физическими и юридическими лицами для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования.
МНГП применяются при:
1. подготовке схемы территориального планирования Кумылженского муниципального района;
2. подготовке генеральных планов сельских поселений, входящих в состав Кумылженского муниципального района, и при внесении изменений в них;
3. подготовке правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Кумылженского муниципального района, и при внесении изменений в них;
4. подготовке документации по планировке территории, в том числе при подготовке проектов планировки территории, проектов межевания территории, предназначенных для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, и при внесении изменений в такие документы;
5. согласовании проектов документов территориального планирования Кумылженского муниципального района и проектов изменений в такие документы с органами местного самоуправления Кумылженского муниципального района в случаях, предусмотренных законодательством;
6. реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации;
7. формировании критериев принятия органами местного самоуправления Кумылженского муниципального района решений в области социально-экономического, бюджетного и территориального планирования;
8. подготовке муниципальных программ и комплексных программ развития Кумылженского муниципального района;
9. разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации.
Формирование в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории среды жизнедеятельности гарантированного качества для населения Кумылженского муниципального района на основе установленных показателей обеспеченности и доступности объектов и услуг социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур, иных нормируемых объектов и услуг является базовым принципом МНГП.
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