ПРОЕКТ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КУМЫЛЖЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

       ________ №_______ 
Об утверждении    местных нормативов градостроительного проектирования  Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области

Во исполнение  Представления  прокуратуры Кумылженского района  Волгоградской области от 12.05.2026г.  №7-45-2026 об устранении нарушений требований градостроительного законодательства, руководствуясь  ст.29.1,  29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом  комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД   "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области",   Уставом Кумылженского муниципального района Волгоградской области, Кумылженская районная Дума
р е ш и л а:
 	1.Утвердить   местные нормативы градостроительного проектирования Кумылженского сельского поселения   Кумылженского муниципального района Волгоградской области     согласно приложению.
	2.Признать  утратившими силу решения Кумылженской районной Думы Волгоградской области: 
	 - от 31.10.2017г №47/263-РД «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Кумылженского муниципального района Волгоградской области»;
	 - от 29.07.2025г. №15/88-РД «О внесении изменений  в местные нормативы  градостроительного проектирования сельских поселений Кумылженского муниципального района Волгоградской области, утвержденные решением Кумылженской районной Думы от 31.10.2017г №47/263-РД».
	3. Администрации Кумылженского муниципального района обеспечить размещение актуальной редакции местных нормативов градостроительного проектирования Кумылженского сельского поселения  Кумылженского муниципального района  Волгоградской области, подготовленной в соответствии с данным решением, в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в течение пяти дней с даты утверждения данных нормативов. 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования на официальном сайте администрации Кумылженского муниципального района http://kumadmin.ru (регистрация в качестве сетевого издания: ЭЛ № ФС 77-84846 от 03.03.2023) в сети Интернет и подлежит обнародованию на информационных стендах в МКУК «Кумылженская межпоселенческая центральная  библиотека им. Ю.В. Сергеева» и здании администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области.


Глава Кумылженского
муниципального района                                                            В.В. Денисов

Председатель Кумылженской 
районной Думы                                                                          Н.В. Тыщенко













































Приложение
к решению Кумылженской
 районной Думы
от ____________________№_____. 
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Проект местных нормативов градостроительного проектирования Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области (далее МНГП) разработан ООО «Проектно-изыскательский институт ВолгаГражданПроект» в соответствии с требованиями федерального законодательства (ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»); регионального законодательства (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области»), местных нормативно-правовых актов (Прогноз социально-экономического развития Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, муниципальные программы Кумылженского муниципального района Волгоградской области).
Согласно п. 26, ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее также ГрК РФ), -  нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4.1 ст. 29.2 ГрК РФ, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
МНГП Кумылженского сельского поселения – нормативно-правовой акт, устанавливающий совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Кумылженского сельского поселения, относящимися к областям, указанным в п.1 ч. 3 ст. 19 ГрК РФ, иными объектами местного значения Кумылженского сельского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кумылженского сельского поселения в соответствии с п. 3 ст. 29.2 ГрК РФ.
Согласно п. 5 ст. 29.2 ГрК РФ, нормативы градостроительного проектирования включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4.1 ст. 29.2 ГрК РФ, населения муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования);
2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;
3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.
МНГП разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом административного статуса Кумылженского сельского поселения, социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования, стратегии и программ комплексного социально-экономического развития Кумылженского муниципального района, предложений органов местного самоуправления.
Кумылженское сельское поселение – муниципальное образование в составе Кумылженского муниципального района Волгоградской области. Образовано 14.02.2005 
в соответствии с Законом Волгоградской области № 1006-ОД.
Численность населения поселения на 01.10.2025 составляет 8383 человек. Административный центр – станица Кумылженская, которая является опорным населенным пунктом первого порядка, согласно Постановлению Администрации Волгоградской обл. от 27.02.2023 № 109-п «Об утверждении перечня опорных населенных пунктов и прилегающих к ним населенных пунктов Волгоградской области». 
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Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Кумылженского сельского поселения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности установлены с учетом Прогноза социально-экономического развития Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, муниципальных программ Кумылженского муниципального района Волгоградской области.

Таблица 1 
	№
	Код
	Область нормиро-вания
	Вид объектов
	Перечень объектов
	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения
	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения
	Значение показателя
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	Обеспеченность
	Доступность
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	90 200
100
100
000
	Автомо-
бильная
дорога
местного
значения
	
	
	
	
	
	
	

	
	90 200
100
110
000
	
	Автомобиль-ная дорога
местного
значения
	
	
	
	
	
	

	1
	90 200
100
111
000
	
	
	Автомобиль-
ные дороги
местного
значения в
границах
населенных
пунктов поселения, в том числе транспортные
развязки в
разных уровнях,
мосты, путепроводы,
являющиеся
их технологичес-
кой частью
	Кол-во объектов на 1 н.п. с населением более 300 чел.
	Не
устанавливается
	1
	Не
устанавливается
	

	2
	90 200
100
114
000
	
	
	Велодорожка
(велокоммуни-кации для ВТС в составе УДС)
	1) Тип велокоммуника-ции;
2) Тип
организации
движения;
3) Расчетная
скорость движения, км/ч;
4) Число полос
движения
(суммарно в
двух направлениях), шт.;
5) Ширина
полосы
движения, м
	Не
устанавливается
	Устанавливается 
в соответствии 
с РНГП ВО
	Не
устанавливается
	

	3
	90 200
100
114
000
	
	
	Велодорожки всех типов в границах населенных пунктов поселения
	Длина, 
км на 1 000 чел. 
в н.п. с населением 
более 2 000 чел.
	Не
устанавливается
	0,81
	Не
устанавливается
	

	
	90 200
100
150
000
	
	Иной вид -
улично-
дорожная сеть
	
	
	
	
	
	

	4
	90 200
100
151
000
	
	
	Иной объект -
улично-дорожная сеть
	Плотность УДС, 
км/кв. км
	Не
устанавливается
	4,09
	Не
устанавливается
	

	
	90 200
100
130
000
	
	Место
временной
и гостевой
стоянки
(парковки)
	
	
	
	
	
	

	5
	90 200
100
131
000
	
	
	Парковка легковых автомобилей в непосредствен-ной близости от МКД
	Количество машино-мест на
1000 жителей МКД
	Пешеходная доступность, м
	141
	800
	Возможно сокраще-ние количества нормируемых парковочных мест для жилой застройки за счет использования парковочных мест для размещаемых объектов предпри-нимательской деятельности в целях их совместного использования

	
	
	
	
	
	1 машино-место/кв. м общей площади
жилого фонда
	
	184
	
	

	6
	90 200
100
131
000
	
	
	Парковка легковых автомобилей в непосредствен-ной близости от нежилой застройки
	Кол-во парковочных мест на расчетную единицу
	Пешеходная доступность, м
	Устанавливается 
в соответствии 
с РНГП ВО
	Устанавливается 
в соответствии 
с РНГП ВО
	

	7
	90 200
100
131
000
	
	
	Парковки
легковых
автомобилей на стоянках
автомобилей,
размещенных
у границ
территории
лесопарка
	Кол-во
парковочных
мест / 1 га
территории
	Пешеходная 
доступность, м
	1
	100
	

	8
	90 200
100
131
000
	
	
	Парковки
легковых
автомобилей
на стоянках
автомобилей,
размещенных
у границ
территории
зоны отдыха
	Кол-во
парковочных
мест / 1 га
территории
	Пешеходная 
доступность, м
	16
	100
	

	9
	90 200
100
131
000
	
	
	Парковочные
места для
хранения
электромоби-
лей, с зарядными
устройствами,
гибридных
автомобилей
на стоянках и
парковках,
относящиеся к объектам
капитального
строительства
	Парковочные места
для хранения
электромобилей,
гибридных
автомобилей
от общего
количества
машино-мест, 
в %

	Пешеходная 
доступность, м
	5% в том числе не
менее одной стандартной
зарядной станции
на объект
	до входов
в жилые дома - 200
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	до пассажирских
помещений вокзалов, входов в места крупных
учреждений
торговли и
общественного
питания - 200
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	до прочих
учреждений
и предприятий
обслуживания
населения и
административ-ных зданий - 250
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	до входов 
в парки, на
выставки и
стадионы - 400
	

	10
	90 200
100
131
000
	
	
	Парковочные
места для
хранения
электромоби-
лей, с зарядными
устройствами,
гибридных
автомобилей
на стоянках и
парковках, не 
относящихся к объектам
капитального
строительства
	Парковочные места
для хранения
электромобилей, с зарядными
устройствами, для гибридных
автомобилей
от общего
количества
машино-мест
на участке УДС
	Пешеходная 
доступность, м
	Отрытые
автостоянки и
паркинги вместимостью:
<10 – не нормируется;
11-50 – 1-3
	до входов
в жилые дома - 200
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	до пассажирских
помещений вокзалов, входов в места крупных
учреждений
торговли и
общественного
питания - 200
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	до прочих
учреждений
и предприятий
обслуживания
населения и
административ-ных зданий - 250
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	до входов 
в парки, на
выставки и
стадионы - 400
	

	
	90 200
100
150
000
	
	Иной вид -
Места для
хранения и
парковки
велосипедов и СИМ
на стоянках,
размещенных в непосредст-
венной
близости от
объектов
капитального
строительст-ва в границах
жилых зон,
общественно-деловых зон,
зон транспортной
инфраструк-туры, производс-
твенных и
рекреацио-
нных зон
	
	
	
	
	
	

	11
	90 200
100
151
000
	
	
	Иной объект -
Места хранения
велосипедов
для жилых
домов
	Мест на каждое
домохозяйство
(квартиру) для
проектируемого жилого дома
	Пешеходная 
доступность, м
	0,9
	На территории земельного участка/внутри объекта капитального строительства
	Показатели устанавливаются с
учетом ограничений
и условий,
установленных ПБ и
иных НПА Кумылженского сельского поселения

	12
	90 200
100
151
000
	
	
	Иной объект -
Места хранения
СИМ для жилых домов
	Мест 
на 200 кв. м.
общей площади
жилых помещений
	Пешеходная 
доступность, м
	1,2
	На территории земельного участка/внутри объекта капитального строительства
	

	13
	90 200
100
151
000
	
	
	Иной объект -
гостевые
стоянки для
велосипедов и
СИМ для жилых домов
	Число мест
на 1000 жителей
(показатель с
применением
коэффициента
приведения к
расчетному
виду - легковому
автомобилю
Кпв=0,5)
	Пешеходная 
доступность, м
	17
	На территории земельного участка/внутри объекта капитального строительства
	

	14
	90 200
100
151
000
	
	
	Иной объект -
Уличные парковки
велосипедов и
СИМ
	Отрытые
автостоянки
и паркинги
вместимостью -
показатель с применением
коэффициента
приведения к
расчетному
виду (легковому
автомобилю)
Кпв=0,5), 
от общего количества
машино-мест
	Пешеходная 
доступность, м
	Отрытые
автостоянки и
паркинги вместимостью:
<10 – 1-5;
11-50 – 6-25
	500
	

	
	90 200
100
150
000
	
	Иной вид -
Парковочные места
велосипедов для объектов
нежилого
назначения
	
	
	
	
	
	

	15
	90 200
100
151
000
	
	
	Иной объект -
Парковочные места
велосипедов 
для объектов
нежилого
назначения
	Кол-во парковочных мест на расчетную единицу
	Пешеходная доступность, м
	Устанавливается 
в соответствии 
с РНГП ВО
	Устанавливается 
в соответствии 
с РНГП ВО
	

	
	90 200
100
150
000
	
	Иной вид -
Парковочные места
для СИМ
для объектов
нежилого
назначения
	
	
	
	
	
	

	16
	90 200
100
151
000
	
	
	Иной объект -
Парковочные места для СИМ
для объектов
нежилого
назначения
	Кол-во парковочных мест на расчетную единицу
	Пешеходная доступность, м
	Устанавливается 
в соответствии 
с РНГП ВО
	Устанавливается 
в соответствии 
с РНГП ВО
	

	
	90 200
100
200
000
	Защита
террито-
рий от
чрезвы-
чайных
ситуаций
природ-
ного и
техноген-
ного
характера
	
	
	
	
	
	
	

	
	90 200
100
220
000
	
	Объект
гражданской
обороны
	
	
	
	
	
	

	17
	90 200
100
221
000
	
	
	Убежища (в том числе объекты двойного назначения), противорадиационные укрытия (заглубленные помещения, приспособлен-ные для укрытия населения, сооружения подземного пространства)
	Обеспеченность, % от общей численности населения
	Пешеходная 
доступность, м
	100
	территории, отнесенные 
к особой группе 
по гражданской обороне - 500
	При подвозе
укрываемых
автомобиль-
ным транспортом
минимально
допустимая
доступность
для укрываемых
в противорадиацион-ных укрытиях может быть увеличена до 20 км

	
	
	
	
	
	
	
	
	иные территории - 1000
	

	
	90 200
100
230
000
	
	Объект
защиты от
опасных
геологичес-ких процессов
и природных
явлений
	
	
	
	
	
	

	18
	90 200
100
231
000
	
	
	Гидротехничес-кие сооружения
	Обеспеченность, %
	Не
устанавливается
	100
	Не
устанавливается
	

	
	90 200
100
240
000
	
	Иной вид -
комплекс
зданий, здание
аварийно-
спасатель-
ных служб
и (или)
аварийно-
спасатель-
ных форми-рований
	
	
	
	
	
	

	19
	90 200
100
241
000
	
	
	Иной объект - 
Комплекс зданий, здание аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
	Кол-во объектов на поселение
	Не
устанавливается
	1
	Не
устанавливается
	

	
	90 200
100
500
000
	Физическая
культура
и массовый
спорт
	
	
	
	
	
	
	

	
	90 200
100
560
000
	
	Объект
городской и рекреацион-ной
инфрастру-
ктуры для
занятий
физкульту-
рой и
массовым
спортом
	
	
	
	
	
	

	20
	90 200
100
561
000
	
	
	Спортивная площадка сельского поселения (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники)
	Кол-во объектов 
на 1 000 чел. 
(но не менее 1 на н.п.)
	Пешеходная доступность, м
	1
	500
	При численности населения в н. п. менее 300 чел. – не нормируется;
Категория
муниципального
образования1 – 3;
Категория спортивного сооружения2 – C, D

	
	90 200
100
600
000
	Электро-
и газо-снабжение
поселения
	
	
	
	
	
	
	

	
	90 200
100
610
000
	
	Объект
электро-снабжения
населения
	
	
	
	
	
	Итоговые объемы ресурсов согласовы-ваются с ресурсо-снабжающими компаниями в целях корректировки потребности с учетом местных индивидуальных особенностей территории

	21
	90 200
100
611
000
	
	
	Линии электропередачи (воздушные и кабельные), полностью расположенные на территории сельского поселения, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 6(10) до 20 киловольт включительно
	Объем
электро-потребления, кВт*ч/год на 
1 чел.
	Не
устанавливается
	1097
	Не
устанавливается
	

	22
	90 200
100
611
000
	
	
	Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 6(10) до 20 киловольт включительно
	Объем
электро-
потребления, кВт*ч/год на 
1 чел.
	Не
устанавливается
	1097
	Не
устанавливается
	

	
	90 200
100
620
000
	
	Объект
газо-снабжения
	
	
	
	
	
	Итоговые объемы ресурсов согласо-вываются с ресурсо-снабжающими компаниями в целях корректировки потребности с учетом местных индивидуальных особенностей территории

	23
	90 200
100
621
000
	
	
	Газораспредели-тельные станции, полностью расположенные на территории поселения
	Объем газо-потребления, 
куб. м/год 
на 1 чел.
	Не
устанавливается
	231
	Не
устанавливается
	

	24
	90 200
100
621
000
	
	
	Газопроводы в границах поселения, предназначен-ные для транспортировки природного газа
	Объем газо-потребления, 
куб. м/год 
на 1 чел.
	Не
устанавливается
	231
	Не
устанавливается
	

	
	90 200
100
700
000
	Тепло- и
водоснаб-жение
населения,
водоотве-
дение
	
	
	
	
	
	
	

	
	90 200
100
710
000
	
	Объект
теплоснаб-
жения
	
	
	
	
	
	Итоговые объемы ресурсов согласовываются с ресурсоснабжающими компаниями в целях корректировки потребности с учетом местных индивидуальных особенностей территории

	25
	90 200
100
711
000
	
	
	Тепловые сети, транспортирующие водяной пар с рабочим давлением свыше 1,6 мегапаскаля или горячую воду с температурой свыше 150 градусов Цельсия
	Вт/кв. м
	Не
устанавливается
	63,8
	Не
устанавливается
	

	
	90 200
100
720
000
	
	Объект
водоснаб-
жения
	
	
	
	
	
	

	26
	90 200
100
721
000
	
	
	Водопроводы и водоводы всех видов 
	л/сут. на 1 чел.
	Не
устанавливается
	162
	Не
устанавливается
	

	
	90 200
100
730
000
	
	Объект
водоотве-
дения
	
	
	
	
	
	

	27
	90 200
100
731
000
	
	
	Линейные
сооружения
водоотведения

	л/сут. на 1 чел.
	Не
устанавливается
	162
	Не
устанавливается
	

	
	90 200
100
800
000
	Обработка,
утилиза-
ция, обезвре-
живание,
размеще-
ние
ТКО
	
	
	
	
	
	
	

	
	90 200
100
810
000
	
	Объект
сбора
ТКО
	
	
	
	
	
	

	28
	90 200
100
811
000
	
	
	Места
(площадки)
накопления
ТКО
	кг/в месяц 
на 1 чел.
	Пешеходная доступность, м
	19,16
	100
	

	
	90 200
101
400
000
	Иная
область -
Отдельно-стоящее здание (помеще-ние) для работы участко-вого упол-номочен-ного полиции в сельском поселении
	
	
	
	
	
	
	

	
	90 200
101
410
000
	
	Иной вид -
Отдельно
стоящее
здание (помеще-
ние) для работы
участкового уполномо-
ченного
полиции
	
	
	
	
	
	

	29
	90 200
101
411
000
	
	
	Иной объект -
Отдельно стоящее
Здание (помещение)
для работы
участкового
уполномочен-
ного полиции
	Кол-во объектов 
на 1000-2800 чел.
	Транспортная доступность, км
	1
	7,5
	

	
	90 200
101
400
000
	Иная
область -
Объекты в
области
организа-
ции
ритуаль-
ных услуг
и мест
захороне-
ния
	
	
	
	
	
	
	

	
	90 200
101
410
000
	
	Иной вид -
Объекты в
области
организации
ритуальных
услуг и мест
захоронения
	
	
	
	
	
	

	30
	90 200
101
411
000
	
	
	Иной объект -
Кладбища
	Площадь
территории,
га на 1000 чел.
населения
	Транспортная доступность, мин.
	0,24
	45
	

	
	90 200 100 900 000
	Благо-устройство и озеленение
	
	
	
	
	
	
	

	
	90 200 100 911 100
	
	Иной вид -Озелененные
территории
общего
пользования
	
	
	
	
	
	

	31
	90 200 100 911 200
	
	
	Иной объект -
Озелененные
территории
общего
пользования
	Площадь
озелененных
территорий
общего
пользования,
кв. м. на 1 чел.
	Транспортная доступность, мин.
	13,86
	Устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2026
	К озелененным территориям общего пользования относятся: лесные парки, парки, скверы, бульвары, сады, набережные

	
	
	
	
	
	
	Пешеходная
доступность, м
	
	Устанавливается в соответствии с СП 476.1325800.2020
	

	
	90 200 100 950 000
	
	Иной вид - Площадки различного функцио-нального назначения
	
	
	
	
	
	

	32
	90 200 100 951 000
	
	
	Иной объект -
Площадки различного функционально-го назначения
	кв. м на 1 чел.
	Не
устанавливается
	Устанавливается в соответствии 
с СП 476.1325800.2020
	Не
устанавливается
	К площадкам различного функционального назначения относятся:
- Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста);
- Площадки для занятий физкультурой взрослого населения;
- Площадки отдыха взрослого населения;
- Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)



1. Категория муниципального района устанавливается согласно Приказу Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» исходя из его численности:
· Категория 1 – от 50 до 500 человек;
· Категория 2 – свыше 500 до 5 000 человек;
· Категория 3 – свыше 5 000 до 30 000 человек;
· Категория 4 – свыше 30 000 человек;
2. Категорирование спортивных сооружений согласно Приказу Министерства спорта РФ от 25.09.2020 № 718 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства, отдыха и трудовой деятельности граждан в организациях различных форм собственности»:
· категория А - спортивные сооружения для международных соревнований;
· категория В - тренировочные сооружения для профессионального спорта высших достижений;
· категория С - спортивные и развлекательные сооружения в черте населенного пункта;
· категория D - спортивные и развлекательные сооружения за границами населенного пункта и в лесопарковой зонах;
· категория Е - спортивные и развлекательные сооружения в туристических центрах;
· категория F - сооружения для соревнований и тренировок по специализированным видам спорта;
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к основной части Местных нормативов 
градостроительного проектирования 
Кумылженского сельского поселения

Перечень используемых сокращений и обозначений
В проекте МНГП Кумылженского сельского поселения применяются следующие сокращения и обозначения:
ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации
Минобрнауки России – Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Минэкономразвития – Министерство экономического развития
МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования 
МР – муниципальный район
ОМСУ – органы местного самоуправления
РНГП ВО – региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области
РФ – Российская Федерация
СП – свод правил по проектированию и строительству
в т.ч. – в том числе
кв. км – квадратный километр
кв. м /чел. – квадратных метров на 1 человека
кВт*ч/год – киловатт-час в год
км – километр
кол-во – количество
куб. м – кубический метр
куб. м/год – кубические метры в год
куб. м/сут. – кубические метры в сутки
м - метр
мин. – минут
н.п. – населенный пункт
п. – пункт
ред. – редакция
св. – свыше
ст. - статья
табл. – таблица 
тыс. – тысяча
тыс. чел. – тысяч человек
чел. – человек
шт. – штук
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к основной части Местных нормативов 
градостроительного проектирования 
Кумылженского сельского поселения

Термины и определения
В проекте МНГП Кумылженского сельского поселения применяются следующие термины с соответствующими определениями:
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ – инженерные сети, обеспечивающие подачу соответствующих ресурсов и услуг потребителям, размещение которых осуществляется в границах улиц, за пределами проезжей части в технических зонах, за исключением пересечек
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ И УСЛУГАМИ – совокупность количественных показателей по видам нормируемых объектов и услуг, характеризующая обеспеченность населения определенной части территории (квартал, микрорайон, населенный пункт, сельское поселение) объектами и услугами социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, объектами благоустройства, иными объектами и услугами. Показатели обеспеченности рассчитываются путем определения доли в мощности объектов (вместимость, емкость, пропускная способность) или в объеме услуг, приходящейся на одного жителя или представителя определенной возрастной, социальной, профессиональной группы либо на определенное число (сто, тысячу и т.д.) жителей или представителей указанных групп. В расчет принимаются объекты, расположенные в границах территории, для которой определяется обеспеченность, а также на прилегающей территории в пределах, как правило, установленной нормативами максимальной доступности.
ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских и муниципальных округов (п.20 ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения
ПАРКОВКА (ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка
ПЕШЕХОДНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТА – вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости передвижения без использования транспортных средств в условиях стандартной для местности погоды лицом с нормальными физическими возможностями. Для целей МНГП Кумылженского сельского поселения средняя скорость передвижения пешехода принимается равной 5 км/час.
РАДИУС ДОСТУПНОСТИ – определяется как кратчайшее расстояние от границы участка размещения объекта обслуживания до жилого дома, измеряемое по воздушной прямой.
СЕТИ ИНЖЕНЕРНЫЕ – комплекс коммуникаций, обслуживающих технологические процессы или входящие в различные системы инженерного оборудования населенных пунктов, обеспечивающие жизнедеятельность потребителей: населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, необходимых для бытовой, досуговой деятельности людей, их развития и поддержания здоровья: объекты образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физкультуры и спорта, торговли и услуг, гостиницы
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН - деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам
СТОЯНКА АВТОМОБИЛЕЙ – открытая площадка, предназначенная для хранения и (или) паркования автомобилей
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТА – показатель, характеризующий взаимное расположение объекта предоставления услуг и места жительства (жилого дома) потребителя услуг. Территориальная доступность принимается равной или затратам времени (минуты, часы) на путь от дома до объекта (временная доступность), или расстоянию (м, км) между этими объектами (пространственная доступность).
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТА – вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости движения по территории с использованием транспортных средств, осуществляемого по объектам улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильным дорогам общего пользования. Средняя скорость движения транспорта принимается с учетом нормативных ограничений, загруженности и качественного состояния автомобильных дорог.
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – комплекс объектов и сооружений, обеспечивающих потребности физических лиц, юридических лиц и государства в пассажирских и грузовых транспортных перевозках.
УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ, УДС – система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к землям общего пользования транспортного назначения

[bookmark: _Toc107411347][bookmark: _Toc115429945][bookmark: _Toc236895814][bookmark: _Toc236896890]II МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ЗНАЧЕНИЙ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ

Области нормирования и перечень объектов местного значения приняты согласно Таблице I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД), п.1 ст. 6 Закона Волгоградской области от 07.06.2018 
№ 72-ОД «О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области».

[bookmark: _Toc236034674][bookmark: _Toc236895815][bookmark: _Toc236896891]Обоснование применения поправочного коэффициента
Согласно принятой дифференциации в РНГП ВО, Кумылженский муниципальный район относится к Группе 3, Зоне 8. При расчете значения показателей обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности для населения Кумылженского муниципального района к базовому показателю обеспеченности применяется совокупный поправочный коэффициент, Кпзрс = 1,05 (согласно Таблице 2 Приложения 1 к основной части РНГП ВО).
Административным центром Кумылженского муниципального района и Кумылженского сельского поселения является станица Кумылженская, которая является опорным населенным пунктом первого порядка в транспортно-логистической, экономической системе района, а также основным центром расселения, согласно Постановлению Администрации Волгоградской обл. от 27.02.2023 № 109-п «Об утверждении перечня опорных населенных пунктов и прилегающих к ним населенных пунктов Волгоградской области». Для корректировки значений расчетных показателей обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности для населения Кумылженского сельского поселения к значениям расчетных показателей применяется коэффициент Кмест = 1,1.

При расчете значений показателей обеспеченности объектами местного значения поселения и их территориальной доступности в отношение предельных значений расчетных показателей обеспеченности объектами местного значения поселения и их территориальной доступности, представленных в основной части РНГП ВО, применяется совокупный поправочный коэффициент К.

К = Кпзрс х Кмест = 1,05 х 1,1 = 1,155
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Таблица 1

	Код
	Перечень объектов
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Обоснование расчетного показателя

	90
200
100
100
000
	Автомобильная дорога местного значения

	90
200
100
111
000
	Автомобильные дороги
Местного значения вне
границ населенных пунктов в
границах населенных пунктов поселения, в том числе транспортные развязки в разных уровнях, мосты, путепроводы, являющиеся
их технологической частью
	Уровень обеспеченности,
Кол-во объектов 
на 1 н.п. с населением более 300 чел.
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) 


	90 200
100
114
000
	Велодорожка (велокоммуникации для ВТС в составе УДС)
	Уровень обеспеченности,
1) Тип 
велокоммуникации;
2) Тип организации
движения;
3) Расчетная
скорость движения, км/ч;
4) Число полос
движения (суммарно 
в двух направлениях), шт.;
5) Ширина полосы
движения, м
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) 


	90 
200
100
114
000
	Велодорожки всех типов в границах населенных пунктов поселения
	Уровень обеспеченности, 
Длина, 
км на 1 000 чел. 
в н.п. с населением 
более 2 000 чел.
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,155, применяемого для Кумылженского сельского поселения:
0,7 х 1,155 = 0,81

	90 
200
100
151
000
	Улично-дорожная сеть
	Уровень обеспеченности, 
Плотность УДС, 
км/кв. км
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,155, применяемого для Кумылженского сельского поселения:
3,54 х 1,155 = 4,09

	90 
200
100
131
000
	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от МКД
	Уровень обеспеченности,
Количество 
машино-мест на
1000 жителей МКД
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,155, применяемого для Кумылженского сельского поселения:
122 х 1,155 = 141

	
	
	Уровень обеспеченности,
1 машино-место/кв. м общей площади
жилого фонда
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,155, применяемого для Кумылженского сельского поселения:
213 / 1,155 = 184 (т.к. зависимость обратнопропорциональная)

	
	
	Пешеходная доступность, м
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	90 
200
100
131
000
	Парковка легковых автомобилей в непосредствен-ной близости от нежилой застройки
	Уровень обеспеченности,
Кол-во парковочных мест на расчетную единицу
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	
	
	Пешеходная доступность, м
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	90 
200
100
131
000
	Парковки легковых автомобилей 
на стоянках автомобилей,
размещенных у границ территории
лесопарка
	Уровень обеспеченности,
Кол-во парковочных
мест / 1 га территории
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	
	
	Пешеходная 
доступность, м
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	90 
200
100
131
000
	Парковки легковых автомобилей
на стоянках автомобилей,
размещенных у границ территории
зоны отдыха
	Уровень обеспеченности,
Кол-во парковочных
мест / 1 га территории
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,155, применяемого для Кумылженского сельского поселения:
14 х 1,155 = 16

	
	
	Пешеходная 
доступность, м
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	90 
200
100
131
000
	Парковочные места для хранения
электромобилей, с зарядными
устройствами, гибридных автомобилей
на стоянках и парковках, относящиеся к объектам капитального строительства
	Уровень обеспеченности,
Парковочные места
для хранения электромобилей,
гибридных автомобилей от общего
количества машино-мест, в %
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	
	
	Пешеходная 
доступность, м
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	90 
200
100
131
000
	Парковочные места для хранения
электромобилей, с зарядными
устройствами, гибридных автомобилей
на стоянках и парковках, не относящихся к объектам капитального
строительства
	Уровень обеспеченности,
Парковочные места
для хранения
электромобилей, 
с зарядными устройствами, для гибридных автомобилей от общего
количества машино-мест на участке УДС
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	
	
	Пешеходная 
доступность, м
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	90 
200
100
151
000
	Места хранения велосипедов
для жилых домов
	Уровень обеспеченности, 
Мест на каждое
домохозяйство (квартиру) для
проектируемого жилого дома
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,155, применяемого для Кумылженского сельского поселения:
0,8 х 1,155 = 0,9

	
	
	Пешеходная 
доступность, м
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	90 
200
100
151
000
	Места хранения СИМ для жилых домов
	Уровень обеспеченности,
Мест на 200 кв. м.
общей площади
жилых помещений
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,155, применяемого для Кумылженского сельского поселения:
1 х 1,155 ≈ 1,2

	
	
	Пешеходная 
доступность, м
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	90 
200
100
151
000
	Гостевые стоянки для велосипедов и
СИМ для жилых домов
	Уровень обеспеченности,
Число мест
на 1000 жителей
(показатель с применением
коэффициента
приведения к расчетному
виду - легковому
автомобилю Кпв=0,5)
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,155, применяемого для Кумылженского сельского поселения:
15 х 1,155 ≈ 17

	
	
	Пешеходная 
доступность, м
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	90 
200
100
151
000
	Уличные парковки велосипедов и СИМ
	Уровень обеспеченности,
Отрытые автостоянки
и паркинги вместимостью -
(показатель с применением
коэффициента
приведения к расчетному
виду (легковому
автомобилю) Кпв=0,5), 
от общего количества
машино-мест
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	
	
	Пешеходная 
доступность, м
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	90 
200
100
151
000
	Парковочные места велосипедов 
для объектов нежилого назначения
	Уровень обеспеченности,
Кол-во парковочных мест на расчетную единицу
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	
	
	Пешеходная 
доступность, м
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	90 
200
100
151
000
	Парковочные места для СИМ
для объектов нежилого назначения
	Уровень обеспеченности,
Кол-во парковочных мест на расчетную единицу
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	
	
	Пешеходная 
доступность, м
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	90 
200
100
200
000
	Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	90 
200
100
221
000
	Убежища (в том числе объекты двойного назначения), противорадиационные укрытия (заглубленные помещения, приспособленные для укрытия населения, сооружения подземного пространства)
	Уровень обеспеченности, 
% от общей численности населения
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	
	
	Пешеходная доступность, м
	Устанавливается с учетом Таблицы I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) и особенности системы расселения на территории Кумылженского муниципального района

	
	
	Транспортная доступность, км
	

	90
200
100
231
000
	Гидротехнические сооружения
	Уровень обеспеченности, 
% 
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	90
200
100
241
000
	Комплекс зданий, здание аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
	Уровень обеспеченности,
Кол-во объектов 
на поселение
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	90 
200
100
500
000
	Физическая культура и массовый спорт

	90 
200
100
561
000
	Спортивная площадка сельского поселения (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники)
	Уровень обеспеченности,
Кол-во объектов 
на 1 000 чел. 
(но не менее 1 на н.п.)
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	
	
	Пешеходная доступность, м
	Устанавливается с учетом Таблицы I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) и особенности системы расселения на территории Кумылженского муниципального района

	90 
200
100
600
000
	Электро- и газоснабжение поселения

	90 
200
100
611
000
	Линии электропередачи (воздушные и кабельные), полностью расположенные на территории сельского поселения, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 6(10) до 20 киловольт включительно
	Уровень обеспеченности,
Объем электропотребления,
кВт*ч/год на 1 чел.
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,155, применяемого для Кумылженского сельского поселения:
950 х 1,155 = 1097 кВт*ч/год

	90 
200
100
611
000
	Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 6(10) до 20 киловольт включительно
	Уровень обеспеченности,
Объем электропотребления,
кВт*ч/год на 1 чел
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,155, применяемого для Кумылженского сельского поселения:
950 х 1,155 = 1097 кВт*ч/год

	90 
200
100
621
000
	Газораспределительные станции, полностью расположенные на территории поселения
	Уровень обеспеченности,
Объем газопотребления,
куб. м/год на 1 чел.
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,155, применяемого для Кумылженского сельского поселения:
200 х 1,155 = 231 куб. м/год

	90 
200
100
621
000
	Газопроводы в границах поселения, предназначенные для транспортировки природного газа
	Уровень обеспеченности,
Объем газопотребления,
куб. м/год на 1 чел.
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,155, применяемого для Кумылженского сельского поселения:
200 х 1,155 = 231 куб. м/год

	90 
200
100
700
000
	Тепло- и водоснабжение населения, водоотведение

	90 
200
100
711
000
	Тепловые сети, транспортирующие водяной пар с рабочим давлением свыше 1,6 мегапаскаля или горячую воду с температурой свыше 150 градусов Цельсия
	Уровень обеспеченности,
Вт/кв. м
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,155, применяемого для Кумылженского сельского поселения:
55,2 х 1,155 = 63,8 Вт/кв. м

	90 
200
100
721
000
	Водопроводы и водоводы всех видов
	Уровень обеспеченности,
л/сут. на 1 чел.
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,155, применяемого для Кумылженского сельского поселения:
140 х 1,155 = 162 л/сут.

	90 
200
100
731
000
	Линейные сооружения водоотведения

	Уровень обеспеченности,
л/сут. на 1 чел.
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,155, применяемого для Кумылженского сельского поселения:
140 х 1,155 = 162 л/сут.

	90 
200
100
800
000
	Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение ТКО

	90 
200
100
811
000
	Места (площадки) накопления ТКО
	Уровень обеспеченности,
кг/в месяц на 1 чел.
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,155, применяемого для Кумылженского сельского поселения:
16,59 х 1,155 = 19,16 кг/в месяц

	
	
	Пешеходная доступность, м
	Устанавливается в соответствии с п. 4 СанПиН 2.1.3684-21
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

	90 
200
101
400
000
	Отдельно стоящее здание (помещение) для работы участкового уполномоченного полиции в сельском поселении

	90 
200
101
411
000
	Отдельно стоящее здание (помещение) для работы участкового уполномоченного полиции в сельском поселении
	Уровень обеспеченности, 
Кол-во объектов на 1000-2800 чел.
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	
	
	Транспортная доступность, км
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	90 
200
101
400
000
	Объекты в области организации ритуальных услуг и мест захоронения

	90 
200
101
411
000
	Кладбища
	Уровень обеспеченности, Площадь территории,
га на 1000 чел.
населения
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	
	
	Транспортная доступность, км
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД)

	90 
200 100 900 000
	Благоустройство и озеленение

	90 
200 100 911 200
	Озелененные территории общего
пользования
	Уровень обеспеченности, Площадь
озелененных
территорий
общего пользования,
кв. м. на 1 чел.
	Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,155, применяемого для Кумылженского сельского поселения:
12 х 1,155 = 13,86 кв.м

	
	
	Транспортная доступность, мин.
	Устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2026

	
	
	Пешеходная доступность, м
	Устанавливается в соответствии с СП 476.1325800.2020

	90 
200 100 951 000
	Площадки различного 
функционального назначения
	Уровень обеспеченности, кв. м на 1 чел.
	Устанавливается в соответствии с СП 476.1325800.2020






[bookmark: _Toc115430342][bookmark: _Toc236120612][bookmark: _Toc236896893]III ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУМЫЛЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Местные нормативы градостроительного проектирования Кумылженского сельского поселения (далее – МНГП) входят в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Кумылженского сельского поселения.
МНГП устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Кумылженского сельского поселения, независимо от их организационно-правовой формы.
МНГП распространяются на планировку, застройку и реконструкцию территорий Кумылженского сельского поселения.
МНГП не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламентах, и разрабатываются с учетом этих документов.
На особо охраняемых природных территориях МНГП применяются в части, не противоречащей законодательству в области охраны особо охраняемых природных территорий.
На территориях природных и озелененных территорий МНГП применяются в части, не противоречащей режимам охраны и использования указанных территорий, установленным законодательством в области охраны и использования природных и озелененных территорий.
На территориях зон с особыми условиями использования территорий МНГП нормативы применяются в части, не противоречащей требованиям федерального законодательства и законодательства Волгоградской области, в соответствии с которыми установлены зоны с особыми условиями использования территорий.
МНГП не устанавливают расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, не предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Кумылженского сельского поселения и значения расчетных показателей максимального допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кумылженского сельского поселения. Количество, мощность, размещение указанных объектов и иные вопросы определяются в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации и Волгоградской области.
При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
МНГП используются для принятия решений органами местного самоуправления при формировании социально-экономической и градостроительной политики Кумылженского сельского поселения, должностными лицами при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности на территории Кумылженского сельского поселения, физическими и юридическими лицами для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования.
МНГП применяются при:
1. подготовке генерального плана Кумылженского сельского поселения, и при внесении изменений в него;
2. подготовке правил землепользования и застройки Кумылженского сельского поселения, и при внесении изменений в них;
3. подготовке документации по планировке территории, в том числе при подготовке проектов планировки территории, проектов межевания территории, предназначенных для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, и при внесении изменений в такие документы;
4. согласовании проектов документов территориального планирования Кумылженского сельского поселения и проектов изменений в такие документы с органами местного самоуправления Кумылженского сельского поселения в случаях, предусмотренных законодательством;
5. реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации;
6. формировании критериев принятия органами местного самоуправления Кумылженского сельского поселения решений в области социально-экономического, бюджетного и территориального планирования;
7. подготовке муниципальных программ и комплексных программ развития Кумылженского сельского поселения;
8. разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации.
Формирование в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории среды жизнедеятельности гарантированного качества для населения Кумылженского сельского поселения на основе установленных показателей обеспеченности и доступности объектов и услуг социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур, благоустройства, иных нормируемых объектов и услуг является базовым принципом МНГП.



